Остекление балконов.
   Остекление балконов по своей специфике – довольно сложный и кропотливый вид работ. Тщательность снятия размеров и грамотное конструирование, в конечном счете, определяет сложность  последующего монтажа и качество выполненных работ. Лоджии и мансардные окна я бы определил как частный вид. И даже оконные блоки значительной ширины не вызывают такого количества возможных проблем, как балконы (здесь я даже учитываю деревянные оконные блоки в две «нитки» рам). Достаточно профессиональная пара монтажников при правильно изготовленных блоках обычно тратит на установку балкона время, аналогичное установке двух-трех окон. Сложность возникает из-за необходимости согласовать между собой три панели с рамами, и все это увязать с обычно «пляшущими» строительными размерами. Сюда добавьте отливы, «сведение» трех козырьков – и все это по уровню и отвесу. А если балкон на верхнем этаже и приходится на него монтировать обрешетку под крышу, а потом на «верхотуре» 5-16 (или выше) этажа эту крышу монтировать, то совсем не удивительно, когда монтаж занимает приличное время, стоит очень дорого, и идут на него монтажники без особой охоты. Причем совершенно безразлично, изготовлены блоки рам из дерева или пластика. На сложность работ монтажа это не влияет. 
   Какой выбрать материал? Для начала я бы советовал совершенно забыть о различного рода технологиях(!) остекления на резине с использованием металлического профиля. В прежние времена подобным занимались, когда у человека просто не хватало денег заказать обычные рамы из дерева. Сейчас снова такие «методы» широко рекламируются с добавлением обычных рекламных трюков. Вроде того, что это последние(!) технологии, данная методика широко используется на западе, именно это и есть остекление «на века» и т.д. и т.п. Конечно, не следует этому верить. Эти «новые» технологии с достаточно большой «бородой», а остекленный «на века» балкон потребует новых вложений уже через год (в лучшем случае). Поэтому выбирать приходится между деревом и пластиком. Честно говоря, с пластиком забот у Вас будет поменьше. Помимо того, что изготовят балкон быстрее, Вы сможете избежать очень возможных проблем с обработкой и покрытием лаком (краской) рам из дерева. Но однозначно указывать на пластик я бы не стал. Во-первых, нужно учитывать климат района, где находится балкон. При наличии достаточно холодных зим стоит заказывать деревянные блоки. Несмотря на все уверения производителей пластиковых окон, профиль из пластика гораздо хуже держит тепло (я говорю о профиле, а не блоке стекол). А необходимой герметизации вполне реально добиться на деревянных окнах. Причем не следует забывать о «евроокнах» из дерева. Конечно, они будут стоить дороже пластиковых окон, но возможно оно того стоит. Во-вторых, при заказе пластиковых блоков возникнет проблема с производителем, когда Вас начнут уверять, будто никто и нигде не изготавливает окон с одним стеклом, а только лишь со стеклопакетом. Их выгода финансово очевидна, а вот нужен ли Вам стеклопакет и дополнительные затраты? Конечно, если Вы не собираетесь делать утепленный балкон. Имеется в виду дополнительное утепление панелей, пола и установка отопления. Сейчас многие пытаются сделать из балкона помещение «мансардного» типа. Хотя при стандартной глубине балкона в 80-90см и панели стекла более семи квадратных метров подобные затеи скорее напоминают попытку заткнуть пальцем дыру размером с грузовик. Так что прежде, чем тратить лишние деньги, подумайте, стоит ли оно того. Но если все же удалось определиться с производителем насчет стекол и погоды зимой достаточно мягкие, то ставьте пластик – будет и проще и быстрей.
   Какой балкон? Имеется в виду не конфигурация рам – это дело вкуса и зависит от толщины кошелька. И не от расположения в блоке открывающихся и «глухих» рам. Хотя нужно внимательно продумать вопрос, чтобы к стеклам не открывающихся створок была возможность наиболее простого доступа снаружи. Ведь мыть стекло придется Вам, а не монтажникам-высотникам. Существует тип «выносного» балкона. Блоки (панели) рам выносятся за пределы плиты, ограничивающей балкон, в среднем на сантиметров 15- 30. Лучшим размером я бы считал 25 сантиметров. Этого достаточно для размещения на широком подоконнике ваз с цветами (по желанию) или других аксессуаров. Но делается «вынос» конечно не для этого. Вы получаете иллюзию просторного помещения. При маленькой глубине балкона (я говорю о стандартных вариантах многоэтажек) узкое место остается для Вас невидимым, а выше подоконной доски образуется настолько контрастная большая область, что получаемый эффект просто поразителен. Стоит это, конечно, дороже. Возможность уменьшить цену есть. Для этого Вам нужно организовать подготовительные работы – пригласить сварщика, который изготовит и смонтирует на панелях кронштейны, а на них и ляжет впоследствии широкий подоконник, расширяя Ваш балкон. Если на балконе к моменту приезда «замерщика» изготовителя уже будет выставлена площадка под будущую конструкцию, то Вам будет значительно легче снизить цену заказа и в корне пресечь разговоры о необычайной сложности и даже почти невыполнимости выноса рам. И хотя по сравнению с обычным «стандартным» монтажем денег уйдет больше, поверьте – это один из лучших вариантов привести наши «коммунальные» балконы в нормальный вид.
