Для каждого из нас свой дом, это прежде всего место, где мы хотим наслаждаться покоем и уютом, и как можно меньше задумываться о бытовых неурядицах, поломках и ремонтных работах. Однако вряд ли Вы будете чувствовать себя комфортно, если санитарное состояние Вашего жилья оставляет желать лучшего. Не правда ли, знакомая картина – Вы приходите домой и обнаруживаете, что смеситель в ванной течет, трубы засорились или, еще хуже, соседи снизу высказывают претензии по поводу испорченного нового ремонта? Чтобы эта ситуация никогда не имела отношения к Вам лично, стоит подойти к выполнению сантехнических работ со всей ответственностью. Качество и долговечность  таких работ во многом зависят от уровня профессионализма нанятых Вами мастеров и от используемых материалов. Это не тот случай, когда уместна экономия средств, если Вы, конечно, не хотите каждый год устранять поломки и утечки, исправляя ошибки горе-сантехников. 
Сантехнические услуги подразумевают довольно обширный спектр действий, направленных на бесперебойное функционирование всех систем в доме. Это монтаж водопровода, канализационных стоков и  отопления, подключение бытовых приборов, например, посудомоечной и стиральной машины, монтаж сантехники в ванной комнате и многое другое. Подавляющее большинство этих работ являются скрытыми, а это значит, что монтаж труб осуществляется таким образом, чтобы максимально убрать их из зоны видимости, разместив в стене или полу. Нетрудно догадаться, что в случае поломки из-за некачественно произведенной работы Вам придется повредить стены и пол, для получения доступа к неисправностям. 
Капитальный ремонт квартиры не обходится без демонтажа старых, не пригодных к дальнейшему использованию приборов и коммуникаций. Здесь необходимо быть предельно внимательными во избежание таких неприятностей, как повреждение резьбы на кранах или прорыв труб. В этом смысле гораздо проще обстоят дела с новым зданием, где нет необходимости в демонтаже, и все работы ведутся «с нуля». 

Одним из наиболее важных видов сантехнических работ можно назвать монтаж системы отопления, обеспечивающей поддержание оптимальной температуры в доме. При монтаже отопления чаще всего используются трубы из металла и пластика, реже применяются медные и стальные. Выбор материала обусловлен, прежде всего, соображениями его долговечности, удобства в использовании и ценовыми характеристиками.  Кроме того, приступая к работе, учитывают место пролегания трубопровода. Участки труб за пределами  здания требуют обязательной теплоизоляции для предотвращения потери тепла в холодное время года. Это правило актуально и для труб, пролегающих внутри наружных стен здания, которые в отличие от внутренних больше подвержены промерзанию. Установка нагревательных приборов внутри здания диктует свои порядки. Традиционно батареи отопления  располагаются под оконными проемами, что позволяет равномерно распределять тепло внутри помещения, избегая его нерационального расходования.  Монтаж центрального отопления в доме может быть произведен как с верхней, так и с нижней разводкой. В первом случае горячая вода сначала попадает в наивысшую точку системы отопления и уже оттуда поступает к нижним этажам. Во втором случае наоборот, вода подается снизу вверх с равномерным поэтажным распределением. 
Еще один немаловажный вид сантехнических работ – монтаж системы водопровода. Ни для кого не секрет, что Россия в последние годы переживает период активного развития рыночных отношений, что влечет за собой открытие объектов розничной торговли и точек быстрого питания, и в свою очередь требует соблюдения определенных санитарных норм. Согласно нынешнему законодательству каждый такой объект должен быть оборудован системами водопровода и канализации, а значит, услуги по монтажу этих систем становятся все более популярными. Работы по монтажу водопровода технически сложные и делятся на 2 этапа – монтаж наружных и внутренних систем подачи воды. Наружный водопровод подразумевает спектр работ за пределами здания, таких как установка насоса, качающего воду из скважины, пункт очистки воды от примесей, устройство регулирующее подачу воды и разветвленная система труб. Внутренний водопровод предназначен для непосредственной подачи воды к сантехническим приборам внутри здания, и представляет собой систему разводящих узлов, стояков и смесителей.  В качестве материалов используются металлические трубы, однако все чаще предпочтение отдается пластиковым, так как они имеют целый рад преимуществ – легкость, удобство, долговечность и полное отсутствие коррозии, которой так подвержены металлические трубы.  Любой проект по монтажу водопровода требует обязательной проверки и согласования в законодательных инстанциях, в силу того, что он должен отвечать целому ряду норм и стандартов. 
Абсолютно все здания независимо от их предназначения, согласно действующим санитарным нормам должны быть оборудованы системой канализации. Уже на этапе формирования  фундамента осуществляется прокладка канализационных труб, которая берет свое начало от главной канализационной магистрали в определенном районе города. Монтаж канализации в пределах здания сводится к подведению канализационных стоков к сантехническим устройствам, таким как ванна, унитаз, раковины, душевая кабина, напольные сливы и так далее.  В качестве материалов используют различные по диаметру пластиковые трубы ПВХ.  Важным фактором при монтаже водопровода является склонность канализационных труб к засорам и пробкам. Чтобы обеспечить возможность чистки таких засоров в трубопроводе необходимо оборудовать несколько отверстий, закрытых плотными крышками. Подходящим местом для их размещения будут самые низкие участки трубопровода, которые наиболее подвержены образованию пробок. 
И в завершение, помните – качественно выполненные сантехнические услуги, гарантия бесперебойной работы всех систем Вашего дома на протяжении 30-50 лет!
