Что такое крыша
Если взглянуть на город с высокого холма, увидишь, как пестрит он рядами крыш. Вот серые шероховатые даже на вид крыши из шифера, подальше - кирпично-красные из черепицы, здесь же разноцветится свеженькая металлочерепица, недалеко отражает небесный свод блестящая оцинковка…  Что привлекает наше внимание в новом коттедже? Непривычные глазу формы здания? Да. Современная отделка фасада? Несомненно!  Но что заставит нас бросить первый взгляд, что неизменно притягивает и запоминается – яркий цвет кровли.  Крыша – то, что создает неповторимый архитектурный ансамбль здания, что защищает и украшает, что делает картину завершенной. 
Но крыша – это не просто тот верхний глянец, который зазывающее смотрит на нас. Крыша – сложная структурная конструкция, каждый из элементов которой выполняет свои особые функции и поэтому крайне необходим. Итак, из чего состоит крыша. 

Кровля  - наружная видимая часть крыши, которая призвана защищать внутреннюю часть дома от осадков, ветра, шума и т.д., а также выполнять декоративную функцию. 

Основа – несущая конструкция, на которую, собственно, и крепится кровля. Она может быть разной в зависимости от формы крыш. Для плоской кровли – это несущие плиты, стяжка и слои тепло- и гидроизоляции. Для скатных крыш – стропила и обрешетка. Применяя различные кровельные материалы, необходимо соблюдать принципиальные требования к несущим конструкциям, которые зависят от веса кровельных материалов, способа крепления и других индивидуальных показателей. 

Кровля, закрепленная на основе, образует скаты – наклонные плоскости крыши. Скаты, смыкаясь, создают коньки – верхний горизонтальный угол крыши,  ребра – наклонные углы крыши, ендовы и разжелобки – внутренние углы крыши.

Непременной частью крыши является система водостока, состоящая из желобов и водосточной трубы.

Различные архитектурные решения диктуют разные формы крыш. Прежде всего, крыши могут быть скатными или плоскими. И в зависимости от этого они также делятся. Плоские крыши бывают эксплуатируемыми и неэксплуатируемыми (от этого зависят материалы, которые будут использоваться при устройстве крыши), но такие крыши распространены скорее в гражданском и промышленном строительстве, а вот в коттеджном строительстве чаще применяют разные виды скатных крыш. Классическим  видом такой крыши является двускатная, где два ската своей основой опираются на несущие стены, а их верхние части на стыке образуют конек. Когда несущие стены находятся на разных уровнях, то применяют односкатную систему. Шатровая крыша представляет собой несколько одинаковых треугольных скатов, чьи вершины сведены в одну точку. В зависимости от конструкции здания – квадрат или другой многоугольник с равными сторонами – меняется количество скатов. Вальмовая крыша состоит из соединений двух вальм (треугольных скатов) и двух трапеций. Многощипцовая крыша может иметь разное количество скатов различных форм, которые соединяются в виде коньков, наклонных ребер, ендов и разжелобков. Такая крыша характерна для сложных архитектурных конструкций и требует особо тщательного подбора кровельного материала.  Куполовидные и конусные крыши  - изысканные формы, применяемые для зданий с круглыми очертаниями стен. Особо следует упомянуть о мансардной крыше. Мансарду устраивают в чердачном пространстве, расположенном между поверхностью крыши и перекрытиями верхнего этажа, для того, чтобы сделать максимально функциональным внутреннее пространство дома. Несомненное удобство такого вида крыши сделало его очень популярным сегодня.
Конструкция крыши дома, кровельный материал, который вы выберете, зависит от очень многих факторов – от архитектурной  формы здания, от стиля и  дизайна фасада, от климатических условий, от материальных возможностей, наконец.  Но, независимо от этого, нужно помнить: пустяковых элементов в конструкции крыши нет. 
