Асбокартон
Асбокартон, наряду с асбестовыми тканями, сальниковыми набивками, паронитом и асбестовыми шнурами, относится к категории асбестовых технических изделий. Асбокартон представляет собой уплотнительный, изоляционный материал с повышенной огнестойкостью и, как следствие, пожаробезопасностью. Асбестовый картон готовится на основе хризолитового асбеста. Асбестовая составляющая дает возможность применять асбокартон в промышленной теплоизоляции: из этого материала изготавливаются температуростойкие прокладки, огнезащитный теплоизоляционный материал. Асбокартон может служить и для уплотнения соединений приборов, аппаратуры и коммуникаций. Однако, к сожалению, асбокартон подвержен загрязнению, поэтому изделия из него должны эксплуатироваться в закрытых помещениях, в условиях, исключающих попадание жидкостей (воды, масла), загрязняющих картон.
Агрегат для плющения зерна АПЗ-01
АПЗ-01 представляет собой весьма распространенную среди фермеров разновидность вальцового агрегата для плющения зерна. С помощью особого рабочего органа (вальца), обладающего высокой производительностью и способностью выдерживать высокие постоянные однонаправленные нагрузки, АПЗ-01 плющит зерно и другие «ингридиенты» кормов, применяемых в животноводстве. По сравнению с измельчителями зерна АПЗ-01 показывает значительно более высокую скорость переработки зерна. За 1 час агрегат справляется с тонной сухой пшеницы, в то время, как мацераторы (измельчители) выполняют в лучшем случае треть заданного объема. Это объясняется конструктивными особенностями вальцового агрегата, значительно более высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, достоинства АПЗ-01 очевидны.
Домашний кормоцех ДКУ-01

Домашний кормоцех – это возможность забыть об утомительном сенокосе в летний зной. Даже для небольшого деревенского хозяйства, в котором держат коров и овец в количестве, достаточном, чтобы прокормить свою семью, заготовка сена – большая проблема. Что и говорить о фермерском хозяйстве: «промышленные» объемы производства молока и молокопродуктов на продажу вынуждают держать большое стадо коров, которых нужно кормить не только своевременно и регулярно, но и с оглядкой на содержание в корме всех необходимых питательных веществ. В нелегком деле приготовления корма поможет домашний кормоцех. Домашний кормоцех (например, ДКУ-1) позволяет быстро измельчить и смешать продукты переработки злаковых, корнеплодов и трав.

Быстроразъемное соединение
Быстроразъемное соединение на языке специалистов означает устройство, предназначенное для обеспечения быстрого соединения и разъединения узлов и элементов гидравлических систем, а также гидравлических механизмов с источником давления. Наглядным примером БРС (быстроразъемного соединения) служат … розетка и вилка электроприбора. По аналогии с этой иллюстрацией происходит соединение муфты и клапана БРС. Такая комбинация позволяет без проблем монтировать гидроинструмент (в разных конфигурациях), присоединять гидросистемы к насосным станциям. Быстроразъемные соединения, производимые в нашей стране, совершенствуются: снабжаются специальными защитными колпачками для предотвращения загрязнения соединяемых поверхностей. БРС оснащаются шариковыми клапанами, исключающими потери гидравлической жидкости. Шариковое замыкание муфты на клапане не позволяет перекрутиться рукаву высокого давления, входящему в гидросистему.
Вибропресс
Вибропресс – это устройство, которое позволяет использовать широко применяемый в строительстве метод вибропрессования для изготовления искусственных строительных материалов (например, стеновых и перегородочных блоков), тротуарной плитки. Вибротехника активно используется в строительстве. Для работы в основном с грунтом применяются виброплиты, вибротрамбовки, траншейные вибрационные катки и многие другие подобные агрегаты. Для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, для изготовления бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства используются высокочастотные глубинные вибраторы. Для чего здесь упоминаются эти устройства? Дело в том, что в основу действия вибропресса пожен тот же принцип: механические колебания, создаваемые вибромеханизмом при погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона. Это и позволяет изготавливать из него строительные материалы: недорогие, доступные и достаточно прочные.
Сортиментовоз 
Сортиментовоз – это разновидность специальной автомобильной техники, предназначенной для перевозок различных типов груза для нужд лесной отрасли. Сортиментовоз, благодаря высокой проходимости, может использоваться при перевозке грузов на удаленные лесные участки. Несмотря на то, что сортиментовоз обладает высокой грузоподъемностью, он способен проезжать по грунтовым дорогам, лесным тропам и другим труднопроходимым участкам. Эти свойства сортиментовоза высоко ценятся промышленными компаниями, связанными с лесозаготовками, деревообработкой, мебельным производством и т.п. Использование сортиментовозов позволяет своевременно доставлять сырье (древесину) на производство – невзирая на сложный рельеф местности и препятствия, которые неизбежно встречаются на пути грузового транспорта в лесу.

