Бегунки для штор.
Выбор  штор занимает немаловажное значение для декорирования нашего жилого пространства. Шторы  создают ощущение уюта и тепла. Это очень важный элемент декорирования окон.
Шторы - это занавеси на окна плотной непросвечивающей ткани, которые  раздвигаются в разные стороны  или поднимаются и опускаются вверх-вниз. Раздвижные шторы обычно драпируются прямыми ровными складками.  Если высота позволяет верхнюю часть штор можно декорировать ламбрекенами, которые закрывают систему креплений занавесей.  Шторы-плиссе, состоящие из двух полотнищ, закреплены один на другом, на одном из которых закреплён бегунок. Обе ткани могут двигаться как по одному бегунку в одном направлении, так и в разные стороны. Это позволяет контролировать количество света в комнате. 
Красивая штора демонстрирует роскошный карниз, который в свою очередь является немаловажным атрибутом всей композиции окна.
Что такое бегунки для штор? Как рассчитать размер длины карниза? Как правильно установить карниз? Попробуем разобраться по-порядку.

Бегунки – это детали карниза, которые обеспечивают скольжение, держа крючки штор или жалюзи. Именно от качества бегунков зависит бесперебойный механизм работы вертикальных жалюзи. Бегунки изготавливают из пластика, есть бегунки со встроенными или крючками или кольцами. 
Размер длины карниза можно рассчитать двумя способами: меряем  ширину пространства, которую нужно занавесить либо измеряем общую ширину штор. При раздвижных шторах к размеру ширины окна прибавляем двоенное расстояние, занимаемое бегунком. Чтобы штора раздвигалась нужно шнур разделить пополам и отметить от середины  место бегунка, для того чтобы протянуть шнур.  А для шторы, которая состоит из одного полотна и двух штор расположенных симметрично, замеряем ширину окна, прибавляем расстояние, которое занимают бегунки при открытой шторе. Закрепляем бегунок посередине и протягиваем шнур.
 Принцип работы приспособлений со шнуром единый, но в зависимости от конструкции карниза оформляются по-разному. У открытого карниза шнур пропускают через край крепления штанги, а  у закрытого применяют более сложные устройства.  Бывают карнизы, у которых рельс перехлёстываются, и шторы как бы накладываются друг на друга. Большинство карнизов уже укомплектованы крепёжными деталями, ограничителями, которые препятствуют падению штор, бегунками с крючками или роликами.
Если вы собрались устанавливать карниз сами, не вбивайте в стену костыли без пробок, так как они сделаны из кованого железа,  в твердой стене они тупятся и гнутся. Карниз состоит из рельсы  (трубки квадратного сечения с пазами по всей длине) изготовленной  из металла или  пластика, съёмного наконечника с двумя роликами для протягивания шнура, несколькими роликами для раздвигания штор. Бегунки закрепляют на шнуре, с помощью их можно шторы раздвигать одновременно в обе стороны или по очереди. Закрепите бегунок так, чтобы он был посередине шнура, не учитывая  длину карниза. Снизу вверх пропустите длинный конец шнура, так чтобы он проходил внутри паза одинарный ролик снизу вверх, затем вставьте его в карниз так, чтобы он прошел внутрь паза. Подтягивайте к себе бегунок, при этом потяните за кончик шнура с другой стороны карниза, где расположен одинарный ролик. Остальные бегунки укрепите. Закрепите одинарный ролик на конце карниза. Теперь оставшийся короткий конец шнура вставьте в паз карниза и проделайте те же работу, только сверху вниз. Наденьте наконечник.
 Можно воспользоваться более легким способом крепления шторы, с помощью переходника, соединяя крючок - бегунок с петлёй на шторе. Главное чтобы бегунки, рельсы, крючки и прочие детали были качественными.
